反应釜配件及控制要求

1、搪玻璃反应釜外包304不锈钢

2、搪玻璃反应釜与一台不锈钢反应釜处于一层防爆区，搅拌电机及控制系统需做防爆设计，另外一台不锈钢反应釜处于二层非防爆区则无需防爆设计。

3、罐底放料阀采用上展式气动放料阀，夹套蒸汽采用的减压阀、稳压阀应为国内一线品牌。

4、温度控制应为PID控制，调节阀应采拥西门子防爆电动调节阀。

5、称重应可做定量投料控制。

6、搅拌桨电机应可变频调速。

7、所有阀门、电机应均可于屏幕上手动操作。

8、显示屏以10寸为宜，品牌可采用国内品牌，如：MCGS